# ILT Base Station 구성 가져오기

필요한 경우 다른 ILT Base Station 구성을 가져올 수 있습니다.

1. 구성을 USB 드라이브에 다운로드합니다.

   구성 파일은 반드시 USB 드라이브의 루트 수준에 있어야 합니다.

2. ILT Base Station에서 USB 포트를 보호하는 뚜껑을 제거하고 USB 드라이브를 연결합니다.

3. 홈 화면에서, 시스템, USB, 구성 가져오기를 차례대로 선택합니다.

4. 올바른 구성을 선택합니다.

   하나의 USB 드라이브에 여러 구성 파일을 저장할 수 있습니다.

5. 예를 선탁하여 새로운 구성 가져오기를 결정합니다. 전송 후에, ILT Base Station이 다시 시작됩니다.

6. 다시 시작 이후에, USB 드라이브를 분리하고 USB 포트를 보호하는 덮개를 덮습니다.

관련 정보

- ILT Base Station 구성 내보내기