# Export von Protokollen

Beim Export eines Protokolls werden Dateien für die Fehlersuche erstellt.

1. Entfernen Sie an der ILT Base Station die Abdeckung des USB-Ports und schließen Sie das USB-Laufwerk an.

2. Wählen Sie auf dem ILT Base Station Startbildschirm System, und anschließend USB aus, dann Protokoll exportieren, um die Protokolldateien zu speichern.

   Der Export kann bis zu zehn Minuten dauern.

3. Nach dem erfolgreichen Export erscheint eine Bestätigungsmeldung am unteren Rand des Bildschirms.

4. Entfernen Sie das USB-Laufwerk und schließen Sie die Abdeckung des USB-Ports.