# Настройка пределов расстояния инструмента в области

Функциональная возможность расстояния используется для управления поведением инструмента на основе расстояния между инструментом и ILT Base Station. Инструмент будет отключен при превышении определенного предела расстояния в приложении связывании инструмента. Предел расстояния можно определить вручную или с помощью режима обучения.

Всенаправленная антенна в ILT Base Station измеряет расстояние во всех направлениях от ILT Base Station.

Расположение ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Расстояние между ILT Base Station и ILT Tool Tag
C | Максимальное расстояние от ILT Base Station |  |

Настройка пределов расстояния инструмента в области

1. На экране Edit Area (Редактировать область) выберите Distance (Расстояние).

2. Отметьте ячейку Use Distance (Использовать расстояние), отобразится большее число опций.

3. Выберите настройку ориентации вручную или используйте функцию Teach Distance (Учебное расстояние).

Настройка расстояния с помощью учебного расстояния

1. Выберите Teach distance (Учебное расстояние).

2. Выберите время задержки, коснувшись Time delay (Время задержки). Доступные варианты: Отсутствует (значение по умолчанию), 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд.

3. Настройте инструмент на минимальный предел расстояния и нажмите Start calibration (Начать калибровку).

4. Настройте инструмент на максимальный предел расстояния и нажмите Start calibration (Начать калибровку).

Для корректировки максимального и минимального расстояния, в случае необходимости, выполняйте такую же процедуру, что и для настроек ориентации вручную.

Настройка расстояния вручную

1. Выберите Min distance (Мин. расстояние), введите минимальное расстояние и нажмите OK.

2. Выберите Max distance (Макс. расстояние), введите максимальное расстояние и нажмите OK.

Введите расстояние в метрах.

Требуемая информация

- Изменение имени области
- Настройка пределов ориентации инструмента в области
- Настройка приоритета области
- Редактирование области
- Создание новой области
- Удаление области