# Import konfigurace základnové stanice ILT Base Station

V případě potřeby lze importovat nastavení z jiné základnové stanice ILT Base Station.

1. Stáhněte si konfiguraci na jednotku USB.

   Konfigurační soubor musí být umístěn na kořenovou úroveň jednotky USB.

2. Na základnové stanici ILT Base Station sejměte krytku chránící port USB a do portu zasuňte jednotku USB.

3. Na domovské obrazovce zvolte položku System (Systém), poté zvolte možnost USB a poté zvolte možnost Import configuration (Importovat konfiguraci).

4. Zvolte správnou konfiguraci.

   Na jedné jednotce USB může být více konfiguračních souborů.

5. Stisknutím tlačítka Yes (Ano) potvrdíte import nové konfigurace. Po přenosu se základnová stanice ILT Base Station restartuje.

6. Po restartu vyjměte jednotku USB a zavřete krytku chránící port USB.

Relevantní informace

- Export konfigurace základnové stanice ILT Base Station