# Importovanie konfigurácie základnej stanice ILT

V prípade potreby je možné importovať konfiguráciu z inej ILT Base Station.

1. Stiahnite si konfiguráciu na USB kľúč.

   Konfiguračný súbor sa musí umiestniť v koreňovej úrovni na USB kľúči.

2. Na ILT Base Station zložte kryt chrániaci port USB a pripojte USB kľúč.

3. Na domovskej obrazovke zvoľte Systém, potom zvoľte USB a následne zvoľte Importovať konfiguráciu.

4. Zvoľte správnu konfiguráciu.

   Na jednom USB kľúči môže byť niekoľko konfiguračných súborov.

5. Na import novej konfigurácie zvoľte Áno. Po prenose sa ILT Base Station reštartuje.

6. Po reštartovaní vytiahnite USB kľúč a nasaďte kryt chrániaci port USB.

Relevantné informácie

- Exportovanie konfigurácie základnej stanice ILT