# Régler les temporisations

La temporisation représente le délai lorsqu’un outil quitte ou entre dans une zone définie jusqu’à ce que la commande Activer/Désactiver l'outil soit envoyée au coffret. Une faible temporisation est recommandée afin d’éviter d’envoyer des commandes Open Protocol non nécessaires lorsque l’outil est à la limite d’une zone.

1. Depuis l’écran d’accueil, sélectionner Configuration puis sélectionner Temporisations.

2. Sélectionner Temporisation de désactivation de l’outil.

3. Saisir la temporisation, en millisecondes, puis sélectionner OK pour confirmer.

4. Sélectionner Temporisation d’activation de l’outil.

5. Saisir la temporisation, en millisecondes, puis sélectionner OK pour confirmer.

Il est recommandé d’utiliser des valeurs de temporisation comprises entre 100 et 1000 millisecondes.