# 시스템 개요

## ILT Base Station

ILT Base Station, 전면

A | 터치스크린 | B | 상태 LED

ILT Base Station, 후면

A | 첨부 탭 | B | 장착 구멍

ILT Base Station의 치수 도면

## ILT 공구 태그

The ILT 공구 태그는 별도로 구매해야 합니다.

ILT 공구 태그

A | 전원 LED | B | 상태 LED
C | 라벨 |  |

ILT 공구 태그의 상태 LED는 현재 연결 상태와 공구의 활성 상태 또는 비활성 상태를 나타냅니다.

- 적색과 청색 표시등 교차 점멸 ILT Base Station이 ILT 공구 태그를 검색 중입니다.

- 적색 표시등: ILT 공구 태그가 ILT Base Station에 연결되어 있지 않습니다.

- 청색 표시등: 공구가 비활성화 되었습니다.

- 녹색 표시등: 공구가 활성화 되었습니다.

ILT 공구 태그의 전원 LED는 전원 상태를 나타냅니다.

- 녹색 표시등: ILT 공구의 전원이 연결되었습니다.

- 표시등 꺼짐: ILT 공구의 전원이 해제되었습니다.

## 케이블

1개의 5미터 길이의 ILT 전원 케이블이 ILT Base Station 구매할 때 함께 제공됩니다.

컨트롤러 연결을 위한 이더넷 케이블은 별도로 구매해야 합니다.

관련 정보

- 추가 제품

이 섹션에서

- 추가 제품
- 전원 공급 장치
- 제품의 기술 데이터