# Configurer ILT Tool Tag

## Appairer un ILT Tool Tag à la ILT Base Station

- Le ILT Tool Tag doit se trouver à moins de 5 m de la ILT Base Station lors de l’appairage.

- Veiller à ce que le ILT Tool Tag soit sous tension, les voyants LED du ILT Tool Tag devraient être allumés.

1. À l’écran d’accueil, sélectionner Configuration puis sélectionner Tool Tag.

2. À l’écran Tool Tag, sélectionner Définir Tool Tag. Les ILT Tool Tags disponibles seront listés en utilisant l’ID du ILT Tool Tag.
   Le ILT Tool Tag sélectionné est listé comme Activé.

   L’ID du Tool Tag ID se trouve sur le ILT Tool Tag.

## Définir le type d’outil

Sélectionner le type d’outil (Boulonneuse à poignée pistolet ou Boulonneuse à renvoi d’angle) afin de s’assurer que l’axe d’orientation affiché est cohérent avec l’axe d’orientation de l’outil.

1. À l’écran d’accueil, sélectionner Configuration puis sélectionner Tool Tag.

2. À l’écran Tool Tag, sélectionner Type d’outil.

3. Sélectionner Boulonneuse à poignée pistolet ou Boulonneuse à renvoi d’angle.

## Régler le facteur de filtre

Le facteur de filtre (0-1) spécifie le niveau de filtre de la mesure de la distance. Un facteur de filtre élevé donne des mesures de distance plus stables, mais plus lentes. Un facteur de filtre faible donne des mesures plus rapides, mais moins stables. Ceci est un paramètre avancé, la valeur recommandée est 0,25.

1. À l’écran d’accueil, sélectionner Configuration puis sélectionner Tool Tag.

2. À l’écran Tool Tag, sélectionner Facteur de filtre.

3. Saisir le Facteur de filtre puis sélectionner OK.

## Compensation de distance

Dans certains cas la mesure de la distance peut comporter un décalage constant à cause de l’environnement. La compensation de distance peut dans ces cas être utilisée pour supprimer l’erreur de mesure. Ceci est un paramètre avancé, la valeur recommandée est 0.

1. À l’écran d’accueil, sélectionner Configuration puis sélectionner Tool Tag.

2. À l’écran Tool Tag, sélectionner Compensation de distance.

3. Saisir la compensation de distance puis sélectionner OK.

Informations pertinentes

- Présentation du système