# Ställa in timeoutvärden

Timeout är fördröjningstiden från det att ett verktyg lämnar, eller kommer in i, ett definierat område – tills att kommandot Aktivera/Inaktivera verktyg skickas till styrenheten. En liten timeout rekommenderas för att undvika sändning av onödiga öppna protokollkommandon när ett verktyg är vid kanten på ett område.

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration och därefter Timeout.

2. Välj Timeout verktygsinaktivering.

3. Ange timeout, i millisekunder, och tryck på OK för att bekräfta.

4. Välj Timeout verktygsaktivering.

5. Ange timeout, i millisekunder, och tryck på OK för att bekräfta.

Vi rekommenderar användning av timeout-värden mellan 100 och 1000 millisekunder.