# Импорт конфигурации ILT Base Station

В случае необходимости можно импортировать конфигурацию другой ILT Base Station.

1. Загрузите конфигурацию на USB -накопитель.

   Файл конфигурации должен быть помещен в корневой каталог USB-накопителя.

2. Снимите защитную крышку USB-портаILT Base Station и вставьте USB-накопитель.

3. На экране Home (Главная) выберите System (Система), затем выберите USB, а затем нажмите Import configuration (Импортировать конфигурацию).

4. Выберите нужную конфигурацию.

   На USB-накопителе может быть несколько файлов конфигурации.

5. Нажмите Yes (Да) для подтверждения импорта новой конфигурации. После передачи файла ILT Base Station перезапустится.

6. После перезапуска извлеките USB-накопитель и закройте защитную крышку USB-порта.

Требуемая информация

- Экспорт конфигурации ILT Base Station