# Esportazione dei registri

L'esportazione di un registro creerà un file utile per la risoluzione dei problemi.

1. Sulla ILT Base Station, rimuovere il coperchio che protegge la porta USB e collegare l'unità USB.

2. Dalla Pagina iniziale della ILT Base Station, selezionare Sistema, USB ed Esporta registro per salvare il file di registro.

   L'esportazione può richiedere fino a dieci minuti.

3. Dopo una corretta esportazione, nella parte inferiore dello schermo verrà visualizzato un messaggio di conferma.

4. Rimuovere l'unità USB e chiudere il coperchio di protezione della porta USB.