# Экспорт конфигурации ILT Base Station

На USB-накопителе создается полная резервная копия ILT Base Station. Данный файл конфигурации можно импортировать на другую ILT Base Station или сохранить для дальнейшего использования.

1. Снимите защитную крышку USB-портаILT Base Station и вставьте USB-накопитель.

2. На экране Home (Главная) выберите System (Система), затем выберите USB, а затем нажмите Export configuration (Экспортировать конфигурацию).
   Текущая конфигурация сохраняется на USB-накопителе.

3. После удачного экспорта внизу экрана появится подтверждающее сообщение.

4. Извлеките USB-накопитель и закройте защитную крышку USB-порта.

Требуемая информация

- Импорт конфигурации ILT Base Station