# Importando uma Configuração de Estação-base ILT

Uma configuração de outra ILT Base Station pode ser importada, se necessário.

1. Baixe a configuração para uma unidade USB.

   O arquivo de configuração deve ser colocado em nível de raiz na unidade USB.

2. Na ILT Base Station, remova a tampa de proteção da porta USB e conecte a unidade USB.

3. Na tela Página inicial, selecione Sistema, em seguida selecione USB, e depois selecione Importar configuração.

4. Selecione a configuração correta.

   Pode haver diversos arquivos de configuração na unidade USB.

5. Selecione Sim para confirmar se a nova configuração foi importada. A ILT Base Station será reinicializada após a transferência.

6. Após a reinicialização, remova a unidade USB e feche a tampa de proteção da porta USB.

Informações relevantes

- Importando uma Configuração de Estação-base ILT