# Definindo os limites de distância de uma ferramenta em uma área

A funcionalidade Distância é utilizada para controlar o comportamento da ferramenta com base na distância entre a ferramenta e a ILT Base Station. Em uma aplicação com cabo, a ferramenta a ferramenta será desativada se o limite de distância definido for excedido. O limite de distância pode ser definida manualmente ou usando um modo Ensino.

A antena omnidirecional na ILT Base Station mede a distância em todas as direções a partir da ILT Base Station.

Posicionamento da ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Distância entre a ILT Base Station e a Etiqueta da Ferramenta ILT.
C | Distância máxima da ILT Base Station |  |

Definindo os limites de distância de uma ferramenta em uma área

1. Na tela Editar área, selecione Distância.

2. Selecione a caixa de seleção Usar distância. Agora, mais opções encontram-se visíveis.

3. Escolha definir a distância manualmente ou usar a função Ensinar orientação

Definindo a distância usando Ensinar distância

1. Selecione Ensinar orientação.

2. Selecione um tempo de atraso tocando em Tempo de atraso. As opções são: Nenhum (valor-padrão), 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos.

3. Posicione a ferramenta a um limite de distância mínimo e pressione Iniciar calibração.

4. Coloque a ferramenta no limite de distância máximo e pressione Iniciar calibração.

Para ajustar as distâncias mínima e máxima, se necessário, siga o mesmo procedimento que o de definir manualmente a distância.

Definindo manualmente a distância

1. Selecione Distância mín., insira a distância mínima e depois selecione OK.

2. Selecione Distância máx., insira a distância mínima e depois selecione OK.

Insira a distância em metros.

Informações relevantes

- Alterando o nome de uma área
- Criando uma nova área
- Definindo a Prioridade de área
- Definindo os limites de orientação da ferramenta em uma área
- Editando uma nova área
- Excluindo uma área