# Importera en konfiguration för ILT Base Station

En konfiguration från en annan ILT Base Station kan importeras vid behov.

1. Ladda ned konfigurationen till ett USB-minne.

   Konfigurationsfilen måste sparas på USB-enhetens rotnivå.

2. Ta bort locket på ILT Base Station som skyddar USB-porten och anslut USB-enheten.

3. På skärmbilden Hem väljer du System och därefter USB, och slutligen Importera konfiguration.

4. Välj korrekt konfiguration.

   Ett USB-minne kan innehålla flera konfigurationsfiler.

5. Välj Ja för att bekräfta import av den nya konfigurationen. Din ILT Base Station startar om efter överföringen.

6. Efter omstarten kan du ta bort USB-enheten och stänga locket som skyddar USB-porten.

Relevant information

- Exportera konfiguration för ILT Base Station