# Status-lysdiod beteende

Beteende | Färg | Beskrivning
--- | --- | ---
Fast sken | Blå | MWR-laddaren är i standbyläge (MWR inte i laddaren)
Blinkar med 1 sekunds intervall | Grön | MWR laddar.
Fast sken | Grön | MWR-laddningen är klar.
Fast sken | Röd | Maskinvarufel har uppstått i MWR-laddaren.
Växlande | Rött och blått | Konduktansfel har uppstått under laddning av MWR.

Mer information om MWR-dragarens lysdioder och deras funktion under laddning finns under Ladda MWR med MWR-laddaren.