# Zachowanie diody LED stanu

Zachowanie | Kolor | Opis
--- | --- | ---
Świecenie stałym światłem | Niebieski | Podstawka ładująca MWR jest w trybie gotowości (MWR poza podstawką)
Miganie co 1 s | Zielony | Ładowanie MWR.
Świecenie stałym światłem | Zielony | Ładowanie MWR zakończone.
Świecenie stałym światłem | Czerwona | W podstawce ładującej MWR wystąpił błąd sprzętowy.
Naprzemiennie | Czerwony i niebieski | Podczas ładowania MWR wystąpił błąd przewodności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zachowania diod LED klucza MWR podczas ładowania w podstawce, należy zapoznać się z Ładowanie MWR za pomocą podstawki ładującej MWR,